多参数水质污染物测定仪

TE-7000G型  本仪器采用光纤分光检测系统，测量准确、智能方便，可测定硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、余氯等项目检测。仪器内置数据打印、数据保存、数据分析、结果直读。

■ FEATURES
功能特点 \* 比色皿(专用固体试剂)

此仪器是一款操作简 单的智能型水质测定仪:具备语音 导航菜单、快速测定水质多项目的能力。

\*7寸彩色液晶触摸屏，内置打印机;

\*支持数据打印功能;

\*独立光纤分光系统;

\*具有USB、串口数据传输;

\*操作简捷方便;

\*波长范围广、测量准确;

技术参数

检测项目：硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氟化物、硫化物等

检测位：4个检测位,设有参比通道

屏幕显示：采用7英寸彩色液晶触摸屏

波长范围：340- 900nm

数据存储：可存储500万组数据，并可自由调用查看

自动校准：仪器具有自动校准功能

 打印方式  ：标配内置热敏打印机

 数据传输：  配备USB接口和串口传输功能

 操作系统  ：内置专用水质检测系统

 光源寿命 ： 光源寿命10万小时

  额定电压 ： AC220V +10%/50Hz