**氨氮快速测定仪 TE-5105G**

**TE-5105G型氨氮测定仪满足国标《HJ 535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》检定规程.采用彩色液晶触摸屏、运用人性化的操作界面指引设计，用户可根据文字语音提示操作仪器。仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单；直接测定氨氮水质检测。**



**功能特点**

**\*光纤分光系统，可测定氨氮;**

**\*具有数据存储功能，可存储100万组数居，并能够自由查看;**

**\*作为专业的水质测定仪，浓度直读,测量结果更准确稳定;**

**\*配备完善的专业耗材试剂，工作步骤大大减少，测量更加简单、准确**

**\*采用7英寸的彩色触屏，配备直观语音菜单导航系统，科技感更强;**

**\*智能设计，操作简单，测量准确;整机便携化设计，美观大方;**

**\*仪器自备校准曲线功能，可根据标准样品计算、校准、修改、储存曲线;**

**技术参数**

**光学系统：光纤分光系统**

**光源：进口12V/20V卤素灯（可达10万小时以上）**

**检测位 ：5个检测位**

**显示 ： 7英寸彩色液晶触摸屏**

**进样装置：自动多通道检测装置**

**检测方式：比色管检测（预制试剂）,比色皿检测（粉末试剂）**

**检测范围：0.01-100mg/L （分段）**

**准确度：≤±5%**

**波长：420nm**

**参比通道： 设有固定自动参比通道**

**重复性：≤±2%**

**通道间误差：≤±2%**

**存储：可存储100万组数据，可自由调用查看**

**预存曲线：预存280条标准曲线和50条拟合曲线，并可修改和添加曲线**

**消解：标配16孔消解器仪器**

**自动校准：仪器具有自动校准功能**

**打印方式：标配内置热敏打印机**

**数据传输：配备USB接口和串口传输功能**

**标准配置:配套多功能消解器、专用氨氮预制试剂、专用反应管、比色皿、比色皿架、比色管架、移液器、打印纸、电源线、保险丝、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡....**