**便携式氨氮水质快速检测仪TE-3002**

**TE-3002 便携式氨氮水质快速检测仪，采用专用预制检测试剂，操作简单、快速、安全、智能，内置专用水质检测系统，测量浓度直读.满足国标《HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》适用于地表水、地下水，生活污水和工业废水中氨氮的测定.**

**技术参数**

**1.显示：5英寸彩色液晶触摸屏**

**2.检测方式：比色管检测（预制试剂）**

**3.测量项目：氨氮的测量范围：0.01- 100mg/L （分段）、**

**4.光学系统：光纤检测系统**

**5.准确度：≤±5%**

**6.波长范围：340nm-900nm**

**7.波长准确度：±1nm**

**8.重复性：≤±2%**

**9.电池：内部放置锂电池**

**10.存储：可存储100万组数据，可自由调用查看**

**11.消解：标配多功能消解器**

**12.预存曲线：预存280条标准曲线和50条拟合曲线，并可修改和添加曲线**

**13.自动校准：仪器具有自动校准功能**

**14.打印方式：标配内置热敏打印机**

**15：数据传输：配备USB接口和串口传输功能**

**16光源：进口冷光源（可达10万小时以上）**

**标准配置：配套多功能消解器、专用氨氮预制试剂、专用反应管、比色皿、比色皿架、移液器、打印纸、电源线、保险丝、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡....**